Zaslanie cenovej ponuky na vykonanie nasledujúcich stavebných prác v areáli školy:

1. Dva trativody na dažďovú vodu.
2. Oprava kanalizačného potrubia.
3. Bezbariérový vstup do pavilónu.

Špecifikácia požadovaných stavebných prác:

1. Trativody
   1. Plocha odvodňovanej strechy: cca 421 m2
   2. Dva existujúce zvody sú vyústené priamo k obvodovému múru
   3. Podmienky:
      1. Dodávateľ pripraví návrh technického riešenia aj s ohľadom na predpokladaný priebeh a množstvo zrážok v priebehu roka
      2. Realizácia sa vykoná do konca kalendárneho roka 2015 tak, aby sa minimalizovalo narušovanie vyučovania
      3. Realizácia zohľadní existujúcu parkovú zeleň a konečná úprava ju nebude narušovať
2. Kanalizácia
   1. Pravdepodobne zalomené kanalizačné rúry v hĺbke cca 1,5m v úseku dlhom cca 3m
   2. Podmienky:
      1. Dodávateľ pripraví návrh technického riešenia
      2. Realizácia spočíva v presnej identifikácii poruchy a jej odstránení
      3. Práce sa uskutočnia do konca roku 2015 tak, aby sa nenarušilo vyučovanie
3. Bezbariérový vstup
   1. Prispôsobenie vstupu do pavilónu (teraz dva betónové schody v šírke 350 cm a výške 28 cm nad terénom, šírka vstupných dverí 250 cm) na bezbariérový.
   2. Podmienky:
      1. Dodávateľ pripraví návrh technického riešenia
      2. Technické riešenie rešpektuje
      * platné normy (maximálna dĺžka, sklon, zábradlie, rozmery vodorovnej plošiny pred dverami ...)
      * požiadavky na BOZP,
      * požiadavky na vkusné a estetické začlenenie do existujúceho stavu.
   3. Práce sa uskutočnia do konca roku 2015 tak, aby sa nenarušilo vyučovanie