Zaslanie cenovej ponuky na vykonanie nasledujúcich stavebných prác v areáli školy:

1. Dva trativody na dažďovú vodu.
2. Oprava kanalizačného potrubia.
3. Bezbariérový vstup do pavilónu.

Špecifikácia požadovaných stavebných prác:

1. Trativody
	1. Plocha odvodňovanej strechy: cca 421 m2
	2. Dva existujúce zvody sú vyústené priamo k obvodovému múru
	3. Podmienky:
		1. Dodávateľ pripraví návrh technického riešenia aj s ohľadom na predpokladaný priebeh a množstvo zrážok v priebehu roka
		2. Realizácia sa vykoná do konca kalendárneho roka 2015 tak, aby sa minimalizovalo narušovanie vyučovania
		3. Realizácia zohľadní existujúcu parkovú zeleň a konečná úprava ju nebude narušovať
2. Kanalizácia
	1. Pravdepodobne zalomené kanalizačné rúry v hĺbke cca 1,5m v úseku dlhom cca 3m
	2. Podmienky:
		1. Dodávateľ pripraví návrh technického riešenia
		2. Realizácia spočíva v presnej identifikácii poruchy a jej odstránení
		3. Práce sa uskutočnia do konca roku 2015 tak, aby sa nenarušilo vyučovanie
3. Bezbariérový vstup
	1. Prispôsobenie vstupu do pavilónu (teraz dva betónové schody v šírke 350 cm a výške 28 cm nad terénom, šírka vstupných dverí 250 cm) na bezbariérový.
	2. Podmienky:
		1. Dodávateľ pripraví návrh technického riešenia
		2. Technické riešenie rešpektuje
		* platné normy (maximálna dĺžka, sklon, zábradlie, rozmery vodorovnej plošiny pred dverami ...)
		* požiadavky na BOZP,
		* požiadavky na vkusné a estetické začlenenie do existujúceho stavu.
	3. Práce sa uskutočnia do konca roku 2015 tak, aby sa nenarušilo vyučovanie